.

.La C.E.M.

Contenu:

Historique | Définition | Exemple de C.E.M. | 4 problèmes de base | Sources de perturbations | Règles et normes

Suite:

Exemple de C.E.M. :

Autres exemples de C.E.M:

4 problèmes de base en C.E.M. :

4 problèmes de base en C.E.M.

Le transfert de l'énergie électromagnétique peut être schématisée en quatre catégories.

- Emission par rayonnement:

- Emission conduite:

- Susceptibilité au rayonnement:

- Susceptibilité conduite:

Les câbles d'alimentation et d'interconnection ont le potentiel d'émettre ou de capter l'énergie électromagnétique. Les signaux perturbateurs peuvent également passer directement entre différentes parties du système par conduction directe.

Des émissions électromagnétiques peuvent être également engendrées par un composant électronique dans une enceinte non métallique (fig a) .

Les problèmes d'émission ou de susceptibilité interviennent également lorsque les signaux perturbateurs circulent par conduction le long des conducteurs (fig b et fig d).

Pour bloquer les transmissions de ce type de perturbations, on utilise généralement des filtres.

Il est enfin important de réaliser que les problèmes d'interférence vont au-delà de tous les schémis et souvent on est en présence d'au moins deux des quatre catégories illustrées.