.

.Explications technologiques

Contenu:

Définition | Fonctionnement de la radio analogique actuelle | L'avenir de la radio: la radio numérique

3. Les récepteurs:

Les composants essentiels d'un récepteur radio sont : L'antenne servant à capter les ondes électromagnétiques et à les convertir en oscillations électriques ; des amplificateurs permettant d'augmenter l'intensité de ces oscillations ; un dispositif de détection pour la démodulation ; un haut-parleur pour convertir le signal en ondes sonores perceptibles par l'oreille humaine.

Schéma d'un récepteur:

a. L'antenne (voir 2-c)

L'antenne agit comme un générateur, c'est à dire quelle va introduire un courant sinusoïdal dans le circuit de réception d'un récepteur.

b. Circuit LC parallèle

Un dipôle LC parallèle est constitué d'une bobine d'inductance L branchée en parallèle avec un condensateur de capacité C. Lorsque le courant passe au travers du condensateur, il se charge puis il se décharge dans la bobine en créant une oscillation. De ce fait on retrouve les caractéristiques de l'onde électromagnétique aux bornes du dipôle LC.
Un dipôle LC doit pouvoir être réglable de façon à pouvoir choisir les ondes qui nous intéressent, la bande passante du dipôle LC doit être suffisamment pour ne transmettre que le signal sélectionné et à la fois suffisamment large pour permettre la transmission de l'ensemble du signal.

Circuit LC parallèle :

c. L'amplificateur H.F. (voir 1-f)

Cet amplificateur n'est présent que dans un récepteur AM

d. Démodulateur

La démodulation des ondes AM et des ondes F.M. nécessite 2 types de démodulateur différent.

# Démodulateur AM

phase 1 : le détecteur de crête : La diode va supprimer les tensions négatives de l'onde puis le condensateur et la résistance vont récupérer la crête de l'onde

.

ondes avant la première phase / ondes après le détecteur de crête

phase 2 : filtre passe haut : il va supprimer les plus basses fréquences ainsi que la tension continue ajouter à la partie modulation.

.

Ondes avant le filtre passe haut / ondes après le filtre passe haut

La tension modulante de départ est ainsi restituée.

# Démodulateur F.M.

Deux étapes sont nécessaires à l'extraction du signal modulant intégré à une porteuse modulée en fréquence.

La première étape constitue une limitation en amplitude, permettant ainsi d'éliminer la majorité des parasites dus à la propagation : cette étape porte le nom de limiteur.

La seconde étape, appelé discriminateur, réalise l'extraction du signal modulant

e. L'amplificateur B.F.

Il va amplifier le signal modulant issu du démodulateur

f. Le haut-parleur

Il transforme le signal en onde sonore en faisant vibrer sa membrane. Il agit à l'inverse d'un microphone.