.

.La C.E.M.

Contenu:

Historique | Définition | Exemple de C.E.M. | 4 problèmes de base | Sources de perturbations | Règles et normes

Historique :

CEM (compatiblité électromagnétiques): Les problèmes liés aux ondes électromagnétiques :

Historique de la CEM.

- début des communications radio dans les années 30.
- des problèmes d'interférence radio apparaissent ils sont dus aux moteurs électriques, etc...
- en 1933: Création du C.I.S.P.R. (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) par la C.E.I. (Commission Electrotechnique Internationale) il développe des normes pour éviter les interférences
- l'utilisation des appareils électronique s'est accélérée (radio, navigation, radar) pendant la guerre de 1945,
- Les interférences se multiplient entre la radio et les systèmes de navigation aérienne.
- Le C.I.S.P.R. continue son activité de recherche et propose des techniques de mesures des perturbations et recommande des valeurs d'émission. Ces valeurs limites recommandées par le C.I.S.P.R. sont adoptés par plusieurs pays européens.
- Avec l'invention des composants électroniques à haute densité tel que le transistor en 1950, le circuit intégré en 1960 et les puces à microprocesseur, est apparue une augmentation des problème d'interférence.
- Le spectre fréquentiel utilisé devient beaucoup plus large, afin de subvenir aux besoins croissants de transmissions d'information.
- l'American Federal Communication Commission (F.C.C.) a publié en 1979 des normes limitant les émissions électromagnétiques de tous les appareils électroniques car ceux ci devenaient plus sensibles aux interférences.
- Le premier janvier 1996 tout produit mis sur le marché européen doit satisfaire aux exigences des normes CEM d'émission et d'immunité.

Définition :

Définition de la compatibilité électromagnétique ( C.E.M.):

La Compatibilité ElectroMagnétique (C.E.M.) a pour but de rendre possible la cohabitation d'un système électronique sensible dans un environnement électromagnétique perturbé.

Trois critères doivent être respectés dans un système électromagnétique :

Il ne génère pas d'interférence avec d'autres systèmes

Il n'est pas susceptible aux émissions de systèmes extèrieurs. Il ne provoque aucune interférence avec lui-même.

Décomposition d'un problème de C.E.M. (en général):

Lorsque l'énergie transmise dépasse un niveau critique qui entrave le bon fonctionnement du "récepteur" on parle d'interférences:

=> il y a 3 moyens de protection:

- Suppression de l'émission à la source
- Rendre le couplage le plus inefficace possible
- Insensibiliser le récepteur aux émissions

=> on peut aussi essayer de réduire la C.E.M. :

Les photos vous montrent une salle anechoïque complètement libérée de radiation et entourée de murs en métal, située dans le laboratoire d'un des plus grands constructeurs d'éoliennes. L'équipement de la salle est utilisé pour mesurer les émissions électromagnétiques des composants du système contrôle-commande.

Des sondes de champs sont étalonnées dans les nouvelles salles CEM, telles qu'elles sont utilisées pour mesurer le rayonnement d'antennes de téléphonie mobile.