.

.La C.E.M.

Contenu:

Historique | Définition | Exemple de C.E.M. | 4 problèmes de base | Sources de perturbations | Règles et normes

Suite:

Sources de perturbation :

Classification des sources de perturbations suivant leur nature :

1. NATURELLES:

- Orages
- activités solaires
- bruits cosmiques

2. ARTIFICIELLES:

- brouillage électromagnétique (application militaire)
- brouillage électromagnétique (non-intentionnel) :

Sources permanentes (fréquence fixe)

- émetteurs radio
- radars
- bruits des moteurs électriques
- communications fixes et mobiles
- ordinateurs, écrans, imprimantes
- redresseurs etc...

Sources transitoires (large bande de fréquence)

- foudre
- impulsion nucléaire d'origine orageuse (N.E.M.P. nuclear electromagnetic pulse)
- défauts dans les lignes d'énergie
- interruption de courant (disjoncteurs)
- décharge électrostatique; etc...

Moyens d'action contre les problèmes d'interférence:

- blindage
- mise à la terre
- filtrage
- isolation
- symétrisation (balancing)
- conception du câblage, etc...

Règles et normes :

Règles et normes de C.E.M.

Possibilité d'établir des normes concernant les limites admissibles de perturbation, déterminés à partir des limites de susceptibilité des équipements.

La C.E.M. doit se traiter au cas par cas, les solutions ne sont jamais génériques, pour cela elle nécessite un bureau d'étude avec une réflexion d'ingénieur.

- Les perturbations conduites par le réseau électrique : le perturbateur est difficile à localiser.
- Les sources de perturbations sont souvent impulsionnelles
- large bande de fréquences
- Lors de phénomènes hautes fréquences ou impulsionnels rapides les notions de leur équipement, plan de masse perdent leur signification => il faut tenir compte de la propagation des phénomènes.
- Lorsque l'électromagnétisme se réparti dans des matèriaux ferromagnétiques ou diélectriques, il provoque des phénomènes non linéaires (saturation magnétique du matèriau).